|  |  |
| --- | --- |
| **LOTTO 2:**  **ARREDO UFFICI, BIBLIOTECA ed ACCESSORI** | Codice di riferimento |
| Seduta ospiti su slitta con braccioli per uffici radiologia | **SED5** |
| Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto | |

Schienale in rete, di colore nero, tesa all’interno di un telaio plastico in un unico pezzo di spessore minimo 18 mm, corredato di secondo telaio interno a fissare la reste a scatto all’interno della struttura principale esterna.

Sedile in poliuretano espanso, con spessore minimo 50 mm, iniettato su supporto di materiale plastico con punti di attacco metrici diametro minimo 6MA,

I tessuti di rivestimento del sedile devono essere ordinabili in una vasta scelta, a discrezione della committenza su range specifico di produzione, anche eventualmente utilizzati sui pannelli fonoassorbenti descritti nella sezione apposta e ai divani dei pod acustici.

|  |
| --- |
| Certificazioni essenziali |

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di

pubblico spettacolo.

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al **livello 4.**

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate :

UNI EN 1335:2000

Omologazione classe 1IM

|  |
| --- |
| Immagine del prodotto a titolo esemplificativo |

