|  |  |
| --- | --- |
| **LOTTO 2:**  **ARREDO UFFICI, BIBLIOTECA ed ACCESSORI**  **Accessori per Spazi Interni** | Codice di riferimento |
| Panca spogliatoio con seduta in faccio e struttura in metallo | **PANC1** |

Panca per spogliatoio con struttura in metallo verniciato in polveri epossidiche e seduta in doghe da 20 mm in legno laccato. Spalliera attrezzata con mensola poggia pacchi e ganci attaccapanni. Piedini in gomma.Dimensioni cm. 100x35xH45 /180cm

|  |  |
| --- | --- |
| Appendiabito a parete a due ganci per uffici e studi | **APP2** |

Appendiabito a parete con sistema modulare in ABS per fissaggio a parete con due ganci -appendiabito.

|  |  |
| --- | --- |
| Appendiabito a stelo per ambulatorio | **APP3** |

Attacapanni a stelo con struttura a cinque ganci e portaombrello. Piede a razze con piedini regolabili.

|  |  |
| --- | --- |
| Paravento a tre ante in alluminio con ruote | **PAR** |

Paravento di tipo sanitario a tre ante con struttura in alluminio, tendine in PVC lavabile, ruote di cui le centrali auto frenanti.

|  |  |
| --- | --- |
| Lettino visita per ambulatorio | **LET** |

Letto visita a due sezioni con schienale regolabile tramite molla a gas azionabile con apposita leva posta su ambo i lati. Struttura perimetrale dello schienale in tubo di acciaio rettangolare verniciato. Gambe smontabili in tubo di aciiaio cromato con giunti in alluminio pressofuso e piedini di appoggio fissi. Piano imbottiti e rivestimento in tessuto, spalmato in materiale plastico, lavabile ed ignifugo.

|  |  |
| --- | --- |
| Lampada da scrivania per ambulatorio | **LAMP** |

Lampada da tavolo professionale in metallo con riflettore interno in alluminio ed esterno in termoplastica, effetto luce regolabile, braccio e riflettore orientabili, accensione con pulsante posto preferibilmente al piede.

|  |  |
| --- | --- |
| Cestino gettacarte per uffici e studi | **CEST** |

Cestino gettacarte in metallo perforato di forma cilindrica e di colore a scelta della D.L.

|  |
| --- |
| Certificazioni essenziali |

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di

pubblico spettacolo.

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al **livello 4.**

La fornitura è soggetta al D.M. 22.02.11 “Criteri Ambientali Minimi” , pertanto il concorrente è tenuto a fornire prova del rispetto dei requisiti fissati dalla norma