|  |  |
| --- | --- |
| **LOTTO 2:**  **ARREDO UFFICI, BIBLIOTECA ed ACCESSORI** | Codice di riferimento |
| Armadio contenitore tipo direzionale ante cieche e vetrate dim. cm L100xp.45xh.195 | **A3** |
| Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto | |

Armadio in legno di tipo direzionale con superficie in nobilitato melaminico antigraffio e antiriflesso delle dimensioni di circa cm 100 x 50 x 200 h, costituita da due ante cieche nella parte inferiore e in cristallo nella parte superiore, le ante saranno date complete di serratura a chiave, cerniere ad apertura totale (180°) e n° 5 mensole interne.

|  |
| --- |
| Certificazioni essenziali |

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di

pubblico spettacolo.

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al **livello 4.**

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate :

UNI EN 14073-2:2004 par. 3,4 Requisiti generali di sicurezza

UNI EN 14073-3:2004 par. 5,2 Resistenza della strutturale

UNI EN 14073-3:2004 par. 5,3,1 Resistenza all’estrazione dei ripiani

UNI EN 14073-3:2004 par. 5,3,2 Resistenza dei supporti dei piani

UNI EN 14073-3:2004 par. 5,3,2 Resistenza dei supporti dei ripiani

UNI EN 14074: 2004 par. 6,3,1 Carico verticale sulle porte

UNI EN 14074: 2004 par. 6,3,2 Carico statico orizzontale sulle porte

UNI EN 14074: 2004 par. 6,3,3 Durata delle porte con cerniere su asse verticale

UNI EN 14073-3:2004 par. 5,5 Stabilità elementi autoportanti

UNI EN 8601 Flessione dei piani

UNI EN 8606 Carico totale massimo