|  |  |
| --- | --- |
| **LOTTO 1: ARREDO AULE E SPAZI COMUNI** | Codice di riferimento |
| *Portarotolo circolare in acciaio a parete* | **PR** |
| Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto | |

Portarotolo in acciaio inox AISI 430, finitura satinata, capacità rotolo da 360 mm di diametro max, fissato a parete. Larghezza max rotolo 100 mm. Fessura per il controllo del livello di carta. Sistema di inserimento del rotolo semplice e pratico, senza necessità di attrezzi particolari. Chiusura con chiave. Diam. mm 360x112p

|  |
| --- |
| Immagine del prodotto a titolo esemplificativo |

