|  |  |
| --- | --- |
| **LOTTO 1: ARREDO AULE E SPAZI COMUNI** | Codice di riferimento |
| *Tavolo informatico biposti cablato L.120xp.60.h.72 cm* | **TAV3** |
| Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto | |

Tavolo informatico di dimensioni circa 120 x 90 cm con piano di lavoro in MDF e/o truciolare dello spessore mm 28/30 rivestito su entrambi i lati in nobilitato melamminico, con finitura antigraffio, antiriflesso e bordi antiurto. Compreso il precablaggio elettrico per l'allacciamento alle prese a parete e/o a pavimento e l'installazione a norma delle relative prese (2 tipo shuko e 2 tipo bipasso), sotto il piano di lavoro.

|  |
| --- |
| Certificazioni essenziali |

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di

pubblico spettacolo.

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al **livello 4.**

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate :

UNI 12721/2009 resistenza delle superfici

EN 13986/2004 : resistenza a trazione e a flessione

EN 717 – 2/1996 : rilascio formaldeide