|  |  |
| --- | --- |
| **LOTTO 1: ARREDO AULE E SPAZI COMUNI** | Codice di riferimento |
| *Asciugamani elettrico in acciaio a parete* | **ASC** |
| Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto | |

Asciugamani da parete in acciaio inox AISI 304 min, funzionamento a fotocellula. Alimentazione elettrica 220/240 V, grado di protezione elettrica IPX1.

Dim. mm 295x320x170

|  |
| --- |
| Immagine del prodotto a titolo esemplificativo |

