|  |  |
| --- | --- |
| **LOTTO 1: ARREDO AULE E SPAZI COMUNI** | Codice di riferimento |
| *Cattedra multimediale modulare cm 180x80* | *CA1* |
| Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto | |

Cattedra per aula delle dimensioni di circa 180 x 80 cm con piano e pannelli frontali e laterali in MDF dello spessore minimo 25 mm, rivestito su entrambi i lati in nobilitato melaminico con finitura antigraffio ed antiriflesso e bordi a spigoli vivi.

Supporti del piano in alluminio satinato fissati ai pannelli laterali, il tutto di colore della D.L.

Il piano deve essere dotato di un box a scomparsa per alloggio video e tastiera PC apribile mediante sportellino ribaltabile. In posizione di riposo dello sportellino la cattedra dovrà essere utilizzabile pienamente per attività che non richiedono supporti di strumentazione tecnologiche.

Il piano di appoggio rettangolare di dimensioni cm 180x80 dovrà consentire l’aggiunta, sul lato lungo, di un’appendice curva che consenti l’utilizzo frontale della cattedra in fase di esami.

Uno dei pannelli laterali fungenti da piedi di appoggio della cattedra dovrà essere dotato di un contenitore strumentale laterale con anta per alloggio hardware e rack audio. L’anta sarà dotata di chiusura meccanica con chiave.

|  |
| --- |
| Certificazioni essenziali |

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di

pubblico spettacolo.

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al **livello 4.**

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate :

UNI 12721/2009 resistenza delle superfici

EN 13986/2004 : resistenza a trazione e a flessione

EN 717 – 2/1996 : rilascio formaldeide

|  |
| --- |
| Immagine del prodotto a titolo esemplificativo |

