|  |  |
| --- | --- |
| **LOTTO 1: ARREDO AULE E SPAZI COMUNI** | Codice di riferimento |
| *Armadio contenitore per aule con ante cieche e chiusura a chiave* | **A1a** |
| Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto | |

Armadio in legno delle dimensioni di circa cm 100 x 50 x 200 h, costituita da due ante cieche a tutt’altezza, complete di serratura a chiave, cerniere ad apertura totale (180°) e n° 5 mensole interne.

|  |
| --- |
| Certificazioni essenziali |

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di

pubblico spettacolo.

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al **livello 4.**

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate :

UNI 12721/2009 resistenza delle superfici

EN 13986/2004 : resistenza a trazione e a flessione

EN 717 – 2/1996 : rilascio formaldeide