|  |  |
| --- | --- |
| **LOTTO 1: ARREDO AULE E SPAZI COMUNI** | Codice di riferimento |
| *Bacheca in alluminio e vetro con apertura scorrevole e chiusura a chiave, dim cm 150x100* | **BAC** |
| Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto | |

Bacheca realizzata con profilato di acciaio verniciato a polveri epossidiche in colore sabbia; la sagoma del profilato è frontalmente arrotondata ed è raccordata da robusti angoli in moplen. Chiusura von vetri molati e temperati che scorrono agevolmente su guide in moplen. Serratura di sicurezza dotata di due chiavi. Il fondo della bacheca è in acciaio preverniciato magnetico bianco, scrivibile e cancellabile. Dotata di illuminazione interna realizzata con lampada fluorescente Lumilux ad alta efficienza grazie a diffusore prismatico.

L’allacciamento elettrico viene effettuato per mezzo dell’apposito cavo di alimentazione. Alimentazione 220V – 50 Hz. Un fusibile incorporato protegge contro il surriscaldamento.

|  |
| --- |
| Immagine del prodotto a titolo esemplificativo |

