|  |  |
| --- | --- |
| **LOTTO 2:**  **ARREDO UFFICI, BIBLIOTECA ed ACCESSORI** | Codice di riferimento |
| Seduta ospiti su slitta con braccioli | **SED9** |
| Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto | |

Seduta per visitatori su slitta con braccioli di tipo operativo. Telaio a slitta in tubolare di acciaio verniciato. Il sedile e lo schienale , imbottiti in poliuretano espanso indeformabile di classe 1, devono avere struttura interna in legno multistrato di faggio con sagomatura anatomica.

Il rivestimento del sedile e dello schienale deve essere in tessuto.

|  |
| --- |
| Certificazioni essenziali |

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di

pubblico spettacolo.

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al **livello 4.**

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate :

UNI EN 1335:2000