|  |  |
| --- | --- |
| **LOTTO 2:**  **ARREDO UFFICI, BIBLIOTECA ed ACCESSORI** | Codice di riferimento |
| Seduta operativa su ruote con braccioli per uffici | **SED6** |
| Descrizione caratteristiche tecniche del prodotto | |

Seduta tipo operativa su ruote con braccioli con struttura in metallo.

Il sedile e lo schienale , imbottiti in poliuretano espanso di classe 1, devono avere struttura interna in legno multistrato di faggio con sagomatura anatomica. Lo schienale, regolabile in altezza, deve essere dotato di meccanismo basculante centrale che consente la regolazione dell'inclinazione dello stesso e il blocco in posizione orizzontale.

Il basamento a 5 razze in metallo è corredato da ruote piroettanti e autofrenanti in gomma morbida.

Il rivestimento del sedile e dello schienale deve essere in tessuto o in ecopelle traspirante e antisudore.

|  |
| --- |
| Certificazioni essenziali |

Il prodotto offerto deve rispettare i requisiti delle normative vigenti ed in particolare conformarsi

alle normative in materia di sicurezza, di stabilità, di igiene e di prevenzione incendi per locali di

pubblico spettacolo.

Le ditte concorrenti dovranno produrre certificazioni di prova, emessi da Enti di certificazione, per

prove prestazionali di stabilità, resistenza e durabilità con esito non inferiore al **livello 4.**

Le prove prestazionali verranno eseguite con modalità UNI di seguito riportate :

UNI EN 1335:2000

Omologazione classe 1IM